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ОБЕКТ: 
Многофамилна жилищна сграда 
   кв.-Слатина, гр. София, бл.27А
ИЗПЪЛНИТЕЛ: СОФИНВЕСТ ЕООД

ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ
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Обяснителна записка
Извършeно е  архитектурно заснемане на жилищната сграда в кв.  Слатина блок №27 A.
Настоящата разработка е извършена на основание на задание от възложителя , за целите на обследванията , съпътстващи изработването на Технически паспорт на сградата и бъдещето инвестиционно проектиране във връзка с Общинска програма “ Саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в гр. София „
Целта на заснемането е да се открият и нанесат промените   извършени в периода на експлоатациятя на обекта а именно : преустройства , остъклявяне ,и усвоявяне на балкони , частично полагане на топлоизолация подмяня на дограма и др.
Сградата е решена на осем етажа , като всички етажи са жилищни и има  Г-образна форма ориентирана в посоките Северозапад-  Югоизток по дългата си ос . Блокът  е свободно стоящ . Паркирането е решено в рамките на комплекса .
Блокът е решен в пет секции с пет входа, и съдържа по три вида жилища на етаж , като общият брой на апартаментите в блока е 89 . Апартаментите са типови . Във всеки вход  са развити по три апартамента на етаж . Всякя секция има пътнически асансьор и сметопровод , достъпни  от междинната площатка на стълбищата .
Първият вид апартамент включва дневна , спалния, кухня , баня – тоалетна , вграден гардероб , полулоджия и балкон . 

Вторият вид апартамент включва дневна , спалня, кухня , баня- тоалетна, балкони към спалнята и кухнята и балкони към дневната.

Третият вид апартамент съдържа дневна 2 спални , кухня, баня , тоалетна , вграден гардероб , полулоджия към дневната и балкон към  кухнятя .
Стълбищната клетка е двураменна с ширина 120 см на всяко рамо , като стъпалата имат следните параметри – Н – 15 , В- 30 , за да се преодолее междуетажната височина от 2.70 см.
Сутерените са полувкопани . Помещават складови помещения – мазе за всеки апартамент , технически помещения , абонатни станции и помещения за събиране на отпадъци ,  част от които са служели за противорадиационни укрития , със съответен санитарен възел и херметически врати и капаци -(ПРУ) .
Изискваниятя за естествено осветление на жилищната сграда са спазени и не са нарушени по време на нейната експлоатация . Нивото на осветеност е останало следното :

-
Минимум  1/6 от площите на дневната 

-
Минимум 1/7 от площите на спалните и кухните 

-
Минимум 1/10 от стълбището

При проектирането на сградата са спазени следните норми : температура и влажност на въздуха , защитата на строителната конструкция от агресивни въздействия и допустимото ниво на шума в отделните помещения .
Първоначално всички вътрешни стени на жилищните помещения и антрета са били изпълнени с тапети . В кухните  фаянсова облицовка с височина 60 см. , а нагоре до тавана – постна боя . В баните и тоалетните – фаянс . По проект подовите настилки в различните апартаменти , по помещения са били :
· Входно антре – рувитекс
· Баня и тоалетна – мозайка 

· Дневна и спалня – мокет 

· Кухня и столова – рувитекс

По стълби и стълбищни площадки мозаечни  плочи , а в сутерена подовете в коридорите и мазетата – циментова замазка . Сегашните най - често използвани материали за под , стени , таван в тези помещения са следните: 

· Входно антре – теракот , латекс , латекс
· Баня и тоалетна – теракот , фаянс , латекс

· Дневна и спалня – ламинат или паркет , латекс , латекс

· Кухня и столова – теракот , латекс , латекс
Покривите са плоски, като отводнявянето е вътрешно (чрез воронки). Блокът е изграден от външни , вътрешни и преградни панели  по номенклатура БС, като светлата височина е 2.60 см.Конструктивната система е безскелетно – панелна . Фасадните панели са трислойни с дебелина 20 см. Средният панел е изпълнен от пенобетон , играещ ролятя на топлоизолация . Неносещите преградни стени са изпълнени от панели с дебелина 14 см. Конструкциятя на сутерена е монолитна – стоманобетонна. Заснемането не констатира драстични промени спрямо първоначалния облик на сградата . Основните промени   се изразявят в усвоявянето на балкони и обединявянето им към прилежащите помещения . В повечето случаи при усвоявянето е премахната подпрозоречната част на фасадния панел към помещението . Ограждащите зидове са изпълнени от газобетонови блокчета с малка дебелина – 10 см .
Технически показатели :
ЗП- 1260,22 кв.мРЗП- 12464 кв.м                                                                                     
гр. София
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