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    РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ-ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ

В ЖК „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА“ - СО
                                                        ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ:

1. М. „Христо Смирненски – Слатина“, кв. 210, УПИ I – ОЖС, озеленяване, подземни гаражи и трафопост, АОС № 1733/19.12.2017г., ул. „Христо Халачев“ южно от бл. 27А и бл. 28А, район „Слатина“ – СО
Предвижда се изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения за игра за деца от 3 до 12 годишна възраст с площ - 200 кв.м.

Проектът и ситуирането на детската площадка да се съобрази с околното пространство – тревните площи с насадена растителност и съществуваща пътека между блокове, свързваща ул. „Христо Халачев“ и ул. „Георги Аспарухов – Гунди“ - междублоковото пространство между бл. 27А и бл. 28А.   

Да се предвидят детски съоръжения за възрастова група от 0 до 12 години, като съдържанието включва: 1 брой комбинирано детско съоръжение ( за деца 3 – 12 год) за катерене, пързаляне, игри със зона за безопасност, 1 брой комбинирана люлка (за деца от 0 до 12 год) със седалки и бебешки кош, 2 броя тематични клатушки на пружина (за деца 3 – 12 год), 1 брой детска къщичка със занимателни панели и подвижен мост (за деца от 0 до 3 год), 6 броя пейки, 4 броя кошчета за отпадъци, 2 броя информационни табели, ограда с височина 100 см с 2 броя врати. Съоръженията да бъдат монтирани върху бетонова армирана плоча и ударопоглъщаща настилка. Да бъдат предвидени пътеки от площадката до съществуващата пътека. 

Ударопоглъщаща настилка да бъде с минимална дебелина от 3 см.

Всички дървени елементи да са шлайфани и добре обработени, грундирани и боядисани трикратно с екологично чиста боя, издържаща на различни атмосферни условия.

Всички метални елементи да са прахово боядисани и да издържат на различни атмосферни условия.

Всички крепежни елементи да са поцинковани и да завършват в двата си края с пластмасови защитни тапи.

Конкретните реални модели на  производителя, притежател на сертификат издаден от акредитиран орган за сертификация, следва да се съобразят с тези характеристики и дизайнът им да отговаря на тематиката и основните изисквания за безопасност, съгласно действащите европейски стандарти за детски съоръжения и за ударопоглъщаща настилка.

   Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност съгласно „Наредба № 1 за условията и реда за безопасност на площадките за игра”, от 12.01.2009г.   Всички елементи на площадката – съоръжения и настилката следва да бъдат придружени със сертификат за използваните материали по стандарт и приложени конструктивни становища за закрепването им към терена.
Площадка трябва да бъде сертифицирана и въведена в експлоатация.

2. М. „Слатина - Христо Смирненски“, кв. 42, УПИ II – „Комплексно жилищно строителство, общежития на МНО, магазини и трафопост“, АОС № 1827/19.05.2020г., ул. „Марко Бочар“ между бл. 44 и бл. 49, район „Слатина“ – СО

Предвижда се изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения за игра за деца от 3 до 12 годишна възраст с площ - 150 кв.м.
Проектът и ситуирането на детската площадка да се съобрази с околното пространство – тревните площи с насадена растителност в междублоково пространство на ул. „Марко Бочар“ между бл. 44 и бл. 49.   

Да се предвидят детски съоръжения за възрастова група от 0 до 12 години, като съдържанието включва: 1 брой комбинирано детско съоръжение ( за деца 3 – 12 год) за катерене, пързаляне, игри със зона за безопасност, 1 брой комбинирана люлка (за деца от 0 до 12 год) със 2 седалки и 2 бебешки коша, 3 броя тематични клатушки на пружина (за деца 3 – 12 год), 1 брой детско спортно съоръжение за пазене на равновесие (за деца от 3 до 12 год), 9 броя пейки (6 бр. вътре в ограденото пространство и 3 бр. извън ограда), 4 броя кошчета за отпадъци, 2 броя информационни табели, ограда с височина 100 см с 2 броя врати. Съоръженията да бъдат монтирани върху бетонова армирана плоча и ударопоглъщаща настилка. Да бъдат предвидени пътеки от площадката посока бл. 44 локалното платно. 

Ударопоглъщаща настилка да бъде с минимална дебелина от 3 см.

Всички дървени елементи да са шлайфани и добре обработени, грундирани и боядисани трикратно с екологично чиста боя, издържаща на различни атмосферни условия.

Всички метални елементи да са прахово боядисани и да издържат на различни атмосферни условия.

Всички крепежни елементи да са поцинковани и да завършват в двата си края с пластмасови защитни тапи.

Конкретните реални модели на  производителя, притежател на сертификат издаден от акредитиран орган за сертификация, следва да се съобразят с тези характеристики и дизайнът им да отговаря на тематиката и основните изисквания за безопасност, съгласно действащите европейски стандарти за детски съоръжения и за ударопоглъщаща настилка.

   Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност съгласно „Наредба № 1 за условията и реда за безопасност на площадките за игра”, от 12.01.2009г.   Всички елементи на площадката – съоръжения и настилката следва да бъдат придружени със сертификат за използваните материали по стандарт и приложени конструктивни становища за закрепването им към терена.
Площадка трябва да бъде сертифицирана и въведена в експлоатация.

3. М. „Слатина - Христо Смирненски“, имот с идентификатор 68134.705.276, АОС няма (тече процедура по проучване), ул. „Марко Бочар“ между бл. 42 и бл. 43, район „Слатина“ - СО
Предвижда се изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения за игра за деца от 3 до 12 годишна възраст с площ - 180 кв.м.
Проектът и ситуирането на детската площадка да се съобрази с околното пространство – тревните площи с насадена растителност в междублоково пространство на ул. „Марко Бочар“ между бл. 42 и бл. 43, както и съществуваща алея зад блоковете.  
Да се предвидят детски съоръжения за възрастова група от 0 до 12 години, като съдържанието включва: 1 брой комбинирано детско съоръжение ( за деца 3 – 12 год) за катерене, пързаляне, провиране,  игри със зона за безопасност, 1 брой комбинирано детско спортно съоръжение ( за деца 3 – 12 год) за катерене със зона за безопасност, 1 брой комбинирана люлка (за деца от 0 до 12 год) тип гнездо – плетен кош,  1 брой детска къщичка със занимателни панели и подвижен мост (за деца от 0 до 3 год), 8 броя пейки (5 бр. вътре в ограденото пространство и 3 бр. извън ограда), 4 броя кошчета за отпадъци, 2 броя информационни табели, ограда с височина 100 см с 2 броя врати. Съоръженията да бъдат монтирани върху бетонова армирана плоча и ударопоглъщаща настилка. Да бъдат предвидени пътеки от площадката до съществуващата алея. 
Ударопоглъщаща настилка да бъде с минимална дебелина от 3 см.

Всички дървени елементи да са шлайфани и добре обработени, грундирани и боядисани трикратно с екологично чиста боя, издържаща на различни атмосферни условия.

Всички метални елементи да са прахово боядисани и да издържат на различни атмосферни условия.

Всички крепежни елементи да са поцинковани и да завършват в двата си края с пластмасови защитни тапи.

Конкретните реални модели на  производителя, притежател на сертификат издаден от акредитиран орган за сертификация, следва да се съобразят с тези характеристики и дизайнът им да отговаря на тематиката и основните изисквания за безопасност, съгласно действащите европейски стандарти за детски съоръжения и за ударопоглъщаща настилка.

   Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност съгласно „Наредба № 1 за условията и реда за безопасност на площадките за игра”, от 12.01.2009г.   Всички елементи на площадката – съоръжения и настилката следва да бъдат придружени със сертификат за използваните материали по стандарт и приложени конструктивни становища за закрепването им към терена.
Площадка трябва да бъде сертифицирана и въведена в експлоатация.

СПОРТНИ-ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ:
4. М. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина“, кв. 27в, УПИ III – за КЖС, подземен гараж, трафопост, магазин и озеленяване, АОС № 1904/07.03.2024г., ул. „Кривина“ до бл. 73, район „Слатина“ – СО

Предвижда се изграждане на спортна фитнес площадка и монтиране на съоръжения за спорт за възрастни и деца от 3 до 12 годишна възраст с площ - 105 кв.м.

Проектът и ситуирането на комбинирана спортна фитнес площадка за родители и деца да се съобрази с околното пространство – тревните площи с насадена растителност и съществуваща улица „Кривина“ - междублоковото пространство до бл. 73.   

Да се предвидят спортни съоръжения за възрастни и деца, като съдържанието включва: 1 брой комбинирано спортно съоръжение ( за посетители над 14 год)  - включващо ръкоход, двоен лост, успоредка, шведска стена със зона за безопасност, 1 брой детско спортно съоръжение (за деца от 3 до 12 год)  за катерене и висене, 1 брой комбиниран фитнес уред за посетители над 12 год. – кростренажор и хоризонтален велоергометър, 4 броя пейки, 4 броя кошчета за отпадъци, 2 броя информационни табели. Съоръженията да бъдат монтирани върху бетонова армирана плоча и ударопоглъщаща настилка. Да бъдат предвидени пътеки от площадката до съществуващата инфраструктура. 

Ударопоглъщаща настилка да бъде с минимална дебелина от 3 см.

Всички дървени елементи да са шлайфани и добре обработени, грундирани и 
боядисани трикратно с екологично чиста боя, издържаща на различни атмосферни условия.

Всички метални елементи да са прахово боядисани и да издържат на различни атмосферни условия.

Всички крепежни елементи да са поцинковани и да завършват в двата си края с пластмасови защитни тапи.

Конкретните реални модели на  производителя, притежател на сертификат издаден от акредитиран орган за сертификация, следва да се съобразят с тези характеристики и дизайнът им да отговаря на тематиката и основните изисквания за безопасност, съгласно действащите европейски стандарти за детски съоръжения и за ударопоглъщаща настилка.

   Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност съгласно „Наредба № 1 за условията и реда за безопасност на площадките за игра”, от 12.01.2009г.   Всички елементи на площадката – съоръжения и настилката следва да бъдат придружени със сертификат за използваните материали по стандарт и приложени конструктивни становища за закрепването им към терена.
Площадка трябва да бъде сертифицирана и въведена в експлоатация.

5. М. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина“, кв. 27а, УПИ VI – за КЖС, ТП и магазини, АОС № 1830/24.06.2024г., ул. „559“ зад бл. 69А, район „Слатина“ – СО

Предвижда се изграждане на спортна фитнес площадка и монтиране на съоръжения за спорт за възрастни с площ - 64 кв.м.

Проектът и ситуирането на комбинирана спортна фитнес площадка за посетители над 14 годишна възраст да се съобрази с околното пространство – тревните площи с насадена растителност и съществуваща улица „559“ - междублоковото пространство зад бл. 69А.   

Да се предвиди 1 брой комбинирано спортно съоръжение ( за посетители над 14 годишна възраст)  - включващо ръкоход, двоен лост, успоредка, шведска стена със зона за безопасност, 2 броя пейки, 2 броя кошчета за отпадъци, 1 брой информационна табела. Съоръжението да бъде монтирано върху бетонова армирана плоча и ударопоглъщаща настилка. Да бъдат предвидени пътеки от площадката до съществуващата инфраструктура. 

Ударопоглъщаща настилка да бъде с минимална дебелина от 3 см.

Всички дървени елементи да са шлайфани и добре обработени, грундирани и боядисани трикратно с екологично чиста боя, издържаща на различни атмосферни условия.

Всички метални елементи да са прахово боядисани и да издържат на различни атмосферни условия.

Всички крепежни елементи да са поцинковани и да завършват в двата си края с пластмасови защитни тапи.

Конкретните реални модели на  производителя, притежател на сертификат издаден от акредитиран орган за сертификация, следва да се съобразят с тези характеристики и дизайнът им да отговаря на тематиката и основните изисквания за безопасност, съгласно действащите европейски стандарти за детски съоръжения и за ударопоглъщаща настилка.

   Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност съгласно „Наредба № 1 за условията и реда за безопасност на площадките за игра”, от 12.01.2009г.   Всички елементи на площадката – съоръжения и настилката следва да бъдат придружени със сертификат за използваните материали по стандарт и приложени конструктивни становища за закрепването им към терена.
Площадка трябва да бъде сертифицирана и въведена в експлоатация.

  Техническите проекти трябва да съдържат:
          - Част „Паркоустройство и благоустройство“; 
          - Част „Геодезия“; 
          - Част „Конструктивна“; 
          - Част ПБЗ; 
          - Част ПУСО. 
Към проектите да бъдат приложени:
         - Детайли на съоръженията и начина на закрепване в настилката; 
         - Детайли на настилките; 
         - Визуализация на съоръженията и оградата; 
         - Доклад, изготвен от лицензирана фирма за съответствия с Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009 г. на МРРБ; 
         - Количествено-стойностна сметка. 
          Проектите (чертежите във формат DWG и PDF и пълната текстова част) да се предоставят на инвеститора на магнитен носител и три броя папки – хартиени екземпляри. Проектът да бъде изготвен и подпечатан от проектанта по съответните части с пълна проектантска правоспособност.
           Проектната документация се подава в деловодството на районната администрация – бул. „Шипченски проход“ № 67 до 17.00 ч на 16 декември 2024г.
          Изходни материали:

· визи за проектиране
· техническо задание
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