Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

За инвестиционно предложение за обект: „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от ул. "Гео Милев" до ул. „Манастирска“ и на ул. „Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“, район „Слатина“ Столична община“.
1. Данни за Възложителя:

Столична община

Адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 33

Булстат: 000696327

Лице за контакт: инж. Николина Станева – главен експерт в дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа ” – СО; тел. 02/ 802 89 73/61; факс: 02/ 980 18 45

2. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение включва реализирането на обект:

„Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от ул. "Гео Милев" до ул. „Манастирска“ и на ул. „Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“, район „Слатина“.
Проектът не е ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Дължина на трасето е 590 m, площ 12 850 m².

Изграждат се нови пътни настилки, запазват се водопроводните и електропроводните мрежи. Изгражда се ново улично осветление. Изгражда се 368m нова канализация. Запазват се зелените площи. 

За предвидените изкопни работи с дълбочини на изкопите от 0.25 m до 1.20 m не се предвижда ползване на взрив.
Проектът е изработен съгласно действащата нормативна уредба към момента на изготвянето му. Няма разминаване между отделните части на проекта и недопустимо засичане на инсталации.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционно предложение, чрез издаване на разрешение по реда на Закона за устройство на територията е Главния архитект на СО.

На основание на оценките за съответствие с:

· Правилата и нормите за устройство на територията;
· Изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и взаимната съгласуваност на отделните части на проекта.
4. Местоположение на площадката.

Административно предложението засяга територия на район „Слатина”, гр. София. 

Географски координати в БГС 2005г координатна система: начало Х=324884.3548, У=4729732.2119 и край Х= 325116.4139 и У=4730225.5113.

Предвижданията на инвестиционното предложение не засягат териториално защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обектът не засяга територии за опазване обектите на културното наследство. Осъществяването на предложението не предполага трансгранично въздействие.

Целта на основния ремонт е подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, подобряване на транспортното обслужване, подобряване на паркирането, улесняване на пешеходния достъп, надеждно отводняване на пътното платно, обновяване на уличното осветление, намаляване на шума и запрашеността в района и опазване на околната среда.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на изпълнението не се предвижда използването на природни ресурси.

Дейностите на инвестиционното предложение не са свързани с водоползване, както по време на строителството, така и при експлоатацията. Не се предвижда изграждането на съоръжения за добив на вода от подземни води и водочерпене от повърхностни водни обекти. За питейни нужди за работещите по време на строителството на обекта ще бъде осигурена бутилирана минерална вода. Необходимата вода за технологичния процес на строителство за овлажняване на скални маси и оросяване на строителната площадка ще бъде осигурена с водоноски.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на изграждане, разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура. 

Очаквани опасни отпадъци

Не се очаква генериране на опасни отпадъци, при които е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
Генерирането на вредни вещества във въздуха е основно през периода на изграждане, разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура.

Очаква се генериране само на прахови частици, като за намаляването му ще бъдат предприети мерки – оросяване на строителната площадка и измиване на техниката, при напускане на строителната площадка. 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвижданията за тяхното третиране.

Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на изграждане, разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура. 

Очаквани строителни отпадъци

17 05 06 – Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;

17 03 01* – Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран и 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 - отпадъкът ще се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.

17 01 01- Бетон – при разкъртване на бетон и/или разрушаване на подложен бетон

14 04 05 – Желязо и стомана – при разрушаване и изпълнение на стоманобетонни конструкции;

17 02 01 – Дървесен материал – от изпълнение на кофражни работи;

Очаквани битови отпадъци

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по реконструкциите ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци от обекта ще се предават и транспортират от обекта, съгласно писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

По време на експлоатацията на транспортната инфраструктура, във връзка с нейното целогодишно поддържане, последното ще се явява постоянен генератор на отпадъци с код 20 03 03 отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график.

9. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени)
От реализацията на инвестиционното предложение се очаква формирането само на битови отпадъчни води от работещите на обекта. Ще бъдат осигурени химически тоалетни при реализирането на обекта.

10. Очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
Не се очаква генериране на опасните вещества.
Реализирането на инвестиционното предложение се предвижда да се извърши през 2022-2023 година.
